|  |
| --- |
| **FTM® Electric-magnetic Vibrating Feeder Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model Items | Feeding capacity(t/h) | Max. Feeding size(mm) | Power(w) | Voltage(v) | Electric current(a) | Double amplitude(mm) | Clearance(mm) | Total weight(kg) |
| GZ1 | 5 | 50 | 60 | 220 | 1≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 75 |
| GZ2 | 10 | 60 | 150 | 220 | 2.3≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 155 |
| GZ3 | 25 | 70 | 200 | 220 | 3.8≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 225 |
| GZ4 | 50 | 100 | 450 | 220 | 7≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 460 |
| GZ5 | 100 | 150 | 650 | 220 | 10.6≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 656 |

Electric-magnetic vibrating feeder

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/grinding-mills/electric-magnetic-vibrating-feeder/