|  |
| --- |
| **FTM® HD jaw crusher Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model | feeding size(mm) | Maximum feeding size (mm) | Range of discharging port(mm) | Handling capacity(t/h) | power(kw) | Width(A)(mm) | Length(B)(mm) | Height(C)(mm) |
| HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 40-120 | 6P   55 | 1566 | 1965 | 1630 |
| HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 85-275 | 8P   75 | 1722 | 1943 | 1810 |
| HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P   110 | 1960 | 2470 | 2180 |
| HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 220-510 | 6P   132 | 2381 | 2775 | 2500 |
| HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-650 | 8P   160 | 2600 | 3320 | 3120 |
| HD145 | 1100×1450 | 950 | 125-275 | 360-910 | 8P   200 | 3200 | 4110 | 3930 |

HD jaw crusher

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/jaw-crushers/hd-jaw-crusher/