**small hammer crusher**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTM® Small Hammer Crusher Model Specifications**  email: customer@sinoftm.com | | | | | | |
| Model  Specification | Feeding  Size (mm) | Discharging  Size (mm) | Capacity (m³/h) | Motor  power (kw) | Total  weight(t) | Dimensions (L×W×H)(mm) |
| PCΦ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 4P 11 | 0.8 | 900×670×860 |
| PCΦ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 4P 22 | 2.26 | 1200×1050×1200 |
| PCΦ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 6P 55 | 4.8 | 1310×1180×1310 |
| PCΦ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 8P 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 |
| PCΦ1000×1000 | ≤350 | ≤35 | 30-55 | 8P 90 | 8 | 1800×1590×1775 |

**PCZ heavy hammer crusher**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTM® PCZ Heavy Hammer Crusher Model Specifications** email: customer@sinoftm.com | | | | | | |
| Model | Rotor diameter×length     (mm) | Feed opening Length×width (mm) | Feeding size    (mm) | Capacity   (t/h) | Power (kw) | Total weight (t) |
| PCZ1308 | 1300×1000 | 930×650 | ≤600 | 100-180 | 4P   132 | 2818×2100×2391 |
| PCZ1410 | 1400×1000 | 1020×750 | ≤700 | 180-230 | 4P   160/90×2 | 2830×2100×2485 |
| PCZ1610 | 1600×1000 | 1150×1000 | ≤900 | 260-350 | 4P   220-250/132×2 | 3370×2415×2751 |
| PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤900 | 380-550 | 4P   355-400/200×2 | 3371×2925×2752 |
| PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤1200 | 600-1100 | 4P   250×2 | 3520×3000×3210 |
| PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤1200 | 800-1200 | 4P   400×2 | 3670×3390×3328 |
| PCZ2018 | 2000×1800 | 1850×1600 | ≤1500 | 900-1500 | 450×2 | 3729×3300×4451 |
| PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1700 | 2000-2600 | 1250 | 3931×4100×4660 |

hammer crushers

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/hammer-crushers/