|  |
| --- |
| **FTM® Magnetic Separator Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model | Shell diameter(mm) | Shell lenght(mm) | Shell rotationspeed(r/min) | Feeding size(mm) | Processing capacity(t/h) | Power(kw) |
| CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
| CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
| CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
| CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
| CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
| CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |

magnetic separator

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/mineral-processing-equipment/magnetic-separator/