|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FTM® Trommel Screen Model Specifications** email: customer@sinoftm.com | | | |
| Model | Yield(m³/h) | | Power (kw) |
| Sieve hole(2mm) | Sieve hole(30mm) |
| YTS1230 | 12 | 100 | 5.5 |
| YTS1240 | 14 | 120 | 5.5 |
| YTS1250 | 15 | 140 | 5.5 |
| YTS1530 | 18 | 150 | 5.5 |
| YTS1540 | 18 | 150 | 7.5 |
| YTS1550 | 20 | 180 | 11 |
| YTS1560 | 22 | 200 | 11 |
| YTS2040 | 25 | 250 | 15 |
| YTS2050 | 30 | 300 | 15 |
| YTS2060 | 35 | 350 | 18.5 |

Trommel Screen

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/Screening/trommel-screen/